재단작업 체크리스트

접수번호 : 2020 -
확인사항	(업체확인)세부사항			확인결과
입 고	□ 작업지시서 / □ 샘플 □ 패턴 / □ 원단			□
봉제 방법 및 시접 확인	□ 패턴시접 / □ 시접정리			□
원단 결(사까) 및 겉/속(오무데) 확인	□ 샘플 / □ 스와치			□
입고원단 수축여부 확인	□ 원단수축 없음 (업체 확인사항)			□
샘플 변경 시 내용 확인	□ 샘플 및 작업지시서 내용 동일			□
재단수량 확인	□ 고정수량 재단 ( 작업지시서수량 ) □ 공급원단 최대수량 재단			□
원단 연단방법 확인	□ 싱글연단 (단방향 연단) □ 더블연단 (교차방향 연단)			□
원단 이색 확인	□ 이색 없음 (업체 확인사항)			□
불량원단 입고 시 재단 여부	경미한 불량 : □ 진행 □ 미진행			□
	극심한 불량 : □ 진행 □ 미진행			□
(재단 준비물 최소 하루전에 입고 해주세요 준비시간 소요 됩니다) (미입고시 신청순서가 후순위가 됩니다)
상기 내용과 같이 재단작업 진행 전 확인사항을 확인 하였습니다. 2020. . .
<의뢰업체 확인자> 성 명 : (서명 또는 인)			<재단실운영자> 재단실장 : (서명 또는 인) 부 실 장 : (서명 또는 인)